## Socket en mode non connecté UDP ou datagram